**Описание**

Стреппинг-машины серии ТР-202 – это качественные и надежные машины, предназначенные для работы с полипропиленовой (ПП) лентой. Машины могут работать на ленте шириной от 6 до 15,5мм. Скрепление ленты происходит методом термосварки.

Полуавтоматы серии ТР-202 могут применяться с упаковкой не ограниченного размера.

В машинах доступны следующие регулировки: силой натяжения ленты, температурой нагревательного элемента и длиной выброса ленты.

Принцип работы полуавтоматической машины:

1. Машина автоматически выбрасывает ленту на рабочий стол на заданную длину;

2. Оператор кладет упаковку на рабочий стол машины;

3. Свободным концом ленты обводит вокруг упаковки и вставляет ленту в приёмное устройство машины;

4. Машина автоматически производит натяжку, сварку и обрезку ленты.

Стреппинг-машины серии ТР-202 это:

- высокое качество и простой дизайн;

- простота в эксплуатации и простое обслуживание;

- рабочий стол изготовлен из нержавеющей стали;

- механическое натяжение;

- жесткие ролики с тормозом;

- энергоэффективность, двигатель запускается только при необходимости;

- надежная система управления;

- доступность для любого бюджета;

- проверенное качество.

Технические характеристики

Скорость обвязки 2,5 сек/обв.

Ширина ленты 6&#247;1 5,5 мм

Управление силой натяжения ленты механическое

Сила натяжения ленты max 15 &#247; 45 кг

Размер упаковки:

min 120 х 30 мм

max не ограничен

Напряжение питания 220 В (50 Гц)

Мощность 200 Вт

Внутренний диаметр бобины ленты 200мм

Вес ТР-202L 80кг

Габаритные размеры 1476 х 586 х 372 мм